De druk van de vijzen gelijk en correct toepassen met een momentsleutel is één van de musts bij het monteren van optieken.

Appliquer la pression des vis de manière égale et correcte avec une clé dynamométrique est l'un des musts lors du montage d'optiques.

Applying screw pressure evenly and correctly with a torque wrench is one of the musts when mounting optics.

PICATINNY RAIL OP ACTIE     (T10/T15 – 3,5mm)              25-40 in/lbs     2.8-4.5   Nm + lijmen rood of blauw (ondersteboven laten drogen)

RINGBASIS OP PCT                  (T15/T20 +3,5mm)               25-35 in/lbs     2.8-3.95 Nm

RINGHELFTEN                          (T10/T15/T20  +3,5mm)      15-20 in/lbs     1.7-2.25 Nm